## Influence du montage sur la charge

Télécharger le document ci-dessous

DReva2024.ods [ods]

Dézipper et ouvrir le fichier Matlab Eva

Eva.zip [zip]

### Simulation : Montage série

Modifier le montage pour

- avoir 2 résistances de protection en série R1 = R2 = 100Ω

- Faire les mesure de tension et d'intensité

### Fondamental :

Noter les résultats de vos observations pour un temps de simulation de 1s & 3600s

### Simulation : Montage dérivation

Modifier le montage pour

- avoir 2 résistances R1 = R2 = 100Ω en dérivation

### Fondamental :

Noter les résultats de vos observations pour un temps de simulation de 1s & 3600s

Indiquer la différence entre le montage série et dérivation, en terme de puissance dissipée et de longévité de fonctionnement de la batterie

Tracer les courbes U=f(I) à 1s et 3600s

### Simulation : Montage en court-circuit au bout d'une seconde (1s)

Modifier le montage pour

- laisser une seule résistance

- diminuer la valeur de la résistance à 0.001Ω

- observer la valeur du courant

- diminuer la résistance à R=0.000 001Ω puis R=0.000 01Ω

- observer la valeur du courant pour 1s

### Fondamental :

Conclure sur la valeur de la résistance interne de la batterie.