## Étude expérimentale : "Influence de la charge"

On souhaite réaliser le montage ci-dessous, il est important de régler correctement les appareils de mesures avant de les incorporer dans le circuit :

- Rp=1Ω

- Rvariable = 0 à 100Ω

- Ubatt = 8.4V

Sur le document réponse, identifier le/les générateur(s) et récepteur(s) (copier/coller les étiquettes, déplacer les)

### Attention :

Faire valider par l'enseignant, les réglages et le montage avant tout raccordement de la batterie

### Méthode : Protocole de réglage des appareils de mesures

Déterminer le type de signal délivré par le générateur afin de choisir la position AC ou DC des appareils, on choisira :

1. DC si l'alimentation est de type continue (batterie, panneau photovolaïque,...)

2. AC pour des alimentations de type alternatif (prise secteur, sortie onduleur,...)

Ampèremètre ou pince ampèremétrique :

1. Calculer la valeur du courant consommée par le circuit,

2. Régler le calibre de l'appareil juste au dessus de la valeur

Voltmètre

1. Régler le calibre de l'appareil juste au dessus de la valeur de l'alimentation

### Fondamental :

Compléter le document réponse : Mesures "influence de la charge"

Il faudra calculer la valeur de la résistance équivalente du montage ainsi que la puissance dissipée par le montage

### Attention :

Faire valider par l'enseignant, les réglages et le montage avant tout raccordement de la batterie