## Étude expérimentale : "Influence de la tension à vide"

On souhaite réaliser le montage ci-dessous, nous utiliserons les appareils de mesures intégrés à l'alimentation continue :

- Umot= 0 à 12V

- Imot = fonction du moteur d'expérimentation

Sur le document réponse :

- identifier les grandeurs d'effort et de flux,

- déplacer les étiquettes,

- compléter les formules du calcul de la force et de' la vitesse

### Attention :

1. La masse m=0 kg, car elle n'est pas installée sur le montage. Nous réalisons un essai à vide.

2. Faire valider par l'enseignant, les réglages et le montage avant toute mise sous tension.

### Méthode : Protocole de mesures

Pour une tension d'alimentation de 3V, mesurer :

1. la tension, réalisé par un élève,

2. l'intensité, réalisé par un autre élève,

3. la vitesse de l'arbre moteur. réalisé par un troisième élève,

### Fondamental :

Compléter le document réponse : "influence de la tension à vide", pour les 3 premiers essais (de 3 à 9V)

Conclure sur validité de la loi \(k=\frac {U}{\omega}\) en calculant puis réalisant l'essai à 12V